"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.2.

> Рассчитать значение критического коэффициента взаимной индукции автогенератора (рис. 6.2), если заданы параметры элементов контура L = 100 мкГн, R = 10 кОм и коэффициент передачи усилителя .

> Рассчитаем вначале крутизну ВАХ транзистора. Из формулы (6.11) имеем

> 2 мА/В.

> Критический коэффициент взаимной индукции рассчитаем по формуле (6.15):

> = 5 мкГн.

> Колебания в контуре могут возникнуть только при M > 5 мкГн.

назад