"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 1.5.

> Звено на ОУ с частотно-зависимой ОС представлено на рис. 1.8. Найти передаточную функцию этого звена.

> Рис. 1.8

> Чтобы проанализировать прямой путь прохождения сигнала и путь прохождения сигнала ОС, необходимо воспользоваться методом наложения. Для этого следует поочередно исключать источники входного напряжения и напряжения обратной связи, заменяя их внутренним сопротивлением. В случае идеальных источников напряжения их внутреннее сопротивление равно нулю. Напряжение , приложенное к звену, ослабляется входной цепью, представляющей собой Г-образный делитель напряжения с сопротивлениями и в плечах. Передаточная функция по напряжению такого делителя равна

> .

> Цепь обратной связи также является Г-образным четырехполюсником с передаточной функцией.

> Коэффициент усиления ОУ .

> В соответствии с формулой (1.16) получаем передаточную функцию звена:

> Учитывая, что >> 1, получаем:

> .

> Данное звено может выполнять различные функции в зависимости от вида сопротивлений и . При и звено превращается в инвертирующий масштабный усилитель; при и – в интегратор; при и – в дифференциатор.

назад