"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 3.3.

> Определить элементы в поперечном плече корректора (рис. 3.10, а), имеющего элементы = 600 Ом, = = 2400 Ом, = 60 нФ. Рассчитать и построить частотную зависимость ослабления корректора в диапазоне частот 0 ё 8 кГц.

> Элементы сопротивления в поперечной ветви должны быть обратны сопротивлению .

> Из теории двухполюсников известно, что для обратных двухполюсников . Отсюда

> Ом,

> мГн.

> Значения рассчитываем по формуле (3.5) или по общей формуле (3.3), применимой для корректора любого типа. Например, на частоте f = 0 получаем

> Остальные значения рассчитываются аналогично. По результатам расчета простроен график , изображенный на рис. 3.14.

> Рис. 3.14

назад