"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.3.

> Рассчитать крутизну характеристики транзистора, при которой наступит самовозбуждение автогенератора (рис. 6.2), если заданы емкость и сопротивление контура C = 10 нФ, R = 5 кОм, добротность контура Q = 10, а также взаимная индуктивность M = 100 мкГн.

> Из теории параллельного колебательного контура известно, что

> ,

> где – сопротивление контура на резонансной частоте, r – характеристическое сопротивление контура .

> Зная значения Q = 10, = R = 5 кОм, С = 10 нФ, найдем значение L:

> = 2,5 мГн.

> Для расчета крутизны ВАХ транзистора воспользуемся условием самовозбуждения (6.14). Получаем

> 5 мА/В.

> Крутизна проходной ВАХ транзистора должна быть больше 5 мА/В, чтобы наступило самовозбуждение автогенератора.

назад