"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.8.

> Определить амплитуду стационарного колебания на выходе автогенератора (рис. 6.4, б), если заданы индуктивности = 15 мкГн, = 5 мкГн и колебательная характеристика (рис. 6.13) автогенератора.

> Рассчитываем коэффициент передачи цепи ОС автогенератора по формуле (6.18)

> .

> Из баланса амплитуд коэффициент передачи усилителя

> .

> Рис. 6.13

> По колебательной характеристике (рис. 6.13) определяем амплитуду стационарного колебания на входе усилителя. Следует отметить, что прямая пересекает колебательную характеристику в точке С, причем этот режим является устойчивым, поэтому

> = 0,6 В.

> Амплитуда стационарного колебания на выходе автогенератора определяется по формуле

> 1, 8 В.

назад