метралогия
Для обеспечения достоверности результатов измерения напряжения в сети 230±10 В используется вольтметр с равномерной шкалой и пределами измерения 0…500 В. Определить класс точности прибора.