**Записать результат измерения сопротивления по следующим данным: класс точности вольтметра – 0.5/0.2; Uк = 150В; класс точности амперметра – 0.1; Iк = 10А; U пит = 120В; 50 Гц; 100 ∆U пит/U пит =** ± **5 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U, В | 115,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 |
| I, А | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |

А

V

U

Uпит

I

R