Кинематический анализ механизмов

(построение планов скоростей и ускорений)



Дано

lO1O2 = 0,45 м

lO1A = 0,30 м

lAD = 0,075 м

lCD = 0,0375 м

lAB = 0,02 м

$ω$1 = 100 с-1

$φ$1 = 315 о