1. Выполнить в системе КОМПАС сборочный чертеж (на рисунке слева), вставив элементы библиотеки ***Стандартные изделия*** (шпильку диаметром 30 и гайку) и скопировав их по окружности.

Расставить позиции деталей в сборочном чертеже:

* Фланец диаметром 360,
* Прокладка диаметром 135,
* Линза диаметром 104,
* Штуцер (шестиугольник).

Выполнить создание спецификации по сборке в полуавтоматическом режиме.

Для наглядности сборки представлена ее изометрия (на рисунке справа).

