1. Определить норму обслуживания, если tп-з=10 мин., tот.л.=25 мин на смену, tор.м.=20 мин. на станок, Кпер = 1,08.