О

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие резистивные элементы называются нелинейными?

2. Определить статическое и динамическое сопротивления нелинейного элемента, имеющего ВАХ, изображенную на рис. 5.22.

Ответ: = 6 кОм; = 1,9 кОм.

3. Какие методы используют для расчета нелинейных цепей в режиме постоянного тока?

4. Рассчитать ток, протекающий через нелинейный элемент в схеме рис. 5.52, а, если заданы = 2 кОм, = 2 В, = 8 В, ВАХ НЭ приведена на рис. 5.52, б.

Ответ: = 2,7 мА.

5. Рассчитать ток I в схеме рис. 5.53, а, если R = 0,5 кОм, E = 2 В, ВАХ НЭ1 и НЭ2 приведены на рис. 5.53, б.

Ответ: I = 2,25 мА.

6. Каким образом формируются уравнения состояния нелинейных резистивных цепей?

7. Каков порядок расчета резистивных цепей с нелинейными четырехполюсниками?

8. Какие существуют виды аппроксимации ВАХ нелинейных элементов?

9. Аппроксимировать ВАХ НЭ, изображенную на рис. 5.8, в рабочем диапазоне 0 &Ocirc; &Ocirc; 1 В при = 0,5 В.

Ответ: .

10. Аппроксимировать ВАХ НЭ, изображенную на рис. 5.8, если к НЭ приложено напряжение .

Ответ:

Рис. 5.52 Рис. 5.53

11. Рассчитать амплитуды спектральных составляющих тока в задаче 9. Построить спектр тока.

Ответ: = 0,725 мА; = 0,75 мА; = 0,025 мА.

12. Рассчитать постоянную составляющую и амплитуды спектральных составляющих и тока в задаче 10. Построить спектр тока.

Ответ: q = 75,5°; = 0,6 мА; = 0,9 мА; = 0,5 мА.

13. Построить графики тока биполярного транзистора, ВАХ которого изображена на рис. 5.23, если заданы следующие значения :

а) ;

б) ;

б) .

14. По графикам рис. 5.35 и 5.37 пояснить принцип работы резистивного и резонансного нелинейных усилителей. Сравнить их КПД.

15. На вход резонансного усилителя (рис. 5.36) поступает гармоническое колебание частотой 50 кГц. Как получить на выходе напряжение частотой 150 кГц? Каким должен быть при этом угол отсечки и как добиться оптимального значения q?

16. Построить качественно графики напряжений в схемах ограничителей рис. 5.39, а – в.

17. По графику рис. 5.42 пояснить принцип работы выпрямителя, схема которого изображена на рис. 5.41.

18. Как сгладить пульсации напряжения на выходе выпрямителя?

19. Какой спектр имеет бигармоническое воздействие? Каков спектральный состав тока в цепи с НЭ, на который подано бигармоническое воздействие?

20. Какие комбинационные частоты будут в спектре НЭ, если его ВАХ аппроксимирована полиномом четвертой степени?

21. Каким образом можно перенести спектр сигнала по шкале частот?