
Выполнить такой же чертеж (без фамилий). Сохранить в jpg.

Требования:



В моем примере:

масштаб 1:2

Dб = 1,3 ⋅ 90 = 117 мм. Принимаем 110 мм.

Lст = 1,5 ⋅ 90 = 135 мм. Принимаем 140 мм.

Длину шпонки принимаем l = 125 мм.

Размеры сопрягаемых поверхностей:

90Н7/p6 (вместо 56Н7/p6 на рисунке)

25D10/h9 (вместо 16D10/h9 на рисунке)

25H9/h9 (вместо 16H9/h9 на рисунке)

