* В спецификациях, нужно заполнить колонку «обозначения»
* Во второй спецификации и на втором чертеже , нужно убрать крышку, а опору заменить на что-то другое. Это не опора, мне сказали.
* Первый чертёж :

1. Указать габаритные размеры
2. На главном виде и сбоку в нижней части болты не дочерчены. А также на них отсутствуют тонкие линии (срезы).
3. Нижнюю часть подставки нужно сделать тонкой
4. На виде сбоку у гайки должно быть две грани
5. На виде сверху гайки нужно прокрутить, мне сказали.
6. И подпишите, пожалуйста, сразу в автокаде : Фролова Анна , группа: фт-260012

* Второй чертёж:

1. На виде сверху шпилька нарисована неправильно. Нужно оставить больше зазор.
2. Все размеры убрать, оставить только габаритные, которые тоже нужно указать
3. В подписи детали нужно дописать –СБ
4. Тоже подписать: Фролова Анна и т.д.
5. Крышку убрать вообще
6. На виде сбоку убрать пунктирные линии, сделать линии -.-